

CỔNG LOGIC

Trong mạch điện có 3 logic cơ bản, đó là: Logic AND, logic OR và logic NOT.



Bảng sự thật cho thấy : chỉ khi các ngả vào đều ở bit 1 thì ngả ra mới ở bit 1, chỉ cần một ngả vào ở bit 0 thì ngả ra sẽ ở bit 0. Trong mạch điện, bit 0 ứng với mức volt thấp và bit 1 ứng với mức volt cao

